Smått och gott om Kanalrensning

* En normal kanalrensning, en sådan som utförts hos oss, är den som vanligtvis utförs hos bostadsrättsföreningar. Arbetsmetodiken och principen för en normal kanalrensning är att först montera/ansluta en kraftig gemensam dammsugaranordning uppe på vinden. De börjar sedan nedifrån i aktuellt fläktsystem och arbetar sig uppåt med rensviska i alla don och kanaler. Allt damm och smutsbeläggningar i kanalerna frigörs och dammet sugs då uppåt.
* Avslutningsvis har de hos oss även dammsugit samlingslådan för ventilationskanalerna på vinden, vilket är normalt vid en kanalrensning.
* Detta är en normal procedur för en beställd kanalrensning, där frånluftssystemet med dess kanaler därmed betraktas som rensade.
* Att inför en normal kanalrensning först börja med att grovdammsuga varje don i lägenheterna och dess uppsamlingsfickor från grövre byggmaterial som tegel-/betongrester vore ett separat uppdrag att genomföra. Detta är som en byggstädning och är ofta aktuellt efter stambyten/ROT-renoveringar eller liknande.
* En injustering och kanalrensning löser inte alla eventuella problem som kan finnas i ett ventilationssystem utan bör betraktas som en underhållsåtgärd och grundförutsättning för att säkerställa en god inomhuskomfort hos alla boende.
* Hur ofta ett ventilationssystem bör rengöras beror på vilken typ av anläggning det handlar om, och om det är självdrag, frånluft eller tilluft samt hur ”rent” det är i omgivningen. Lämpliga intervaller för kanalrensning för vårt system (F-system) är ca vart 5:e år.